폐액 처리 관련 안전수칙 준수 당부 요청

`

(과학기술정보통신부 연구환경안전팀)

□  2학기 시작을 앞두고 각 학교 연구실에서 이동‧청소로 인한 폐액 처리가 빈번하게 이루어지고 있습니다. 폐액 처리 과정 중 부주의 등으로 인해 각종 사고가 발생할 수 있으니 아래의 <폐액 처리 안전수칙>을 준수하여 주시기 바랍니다.

< 폐액 처리 안전수칙 >

ㅇ 성상을 분류하여 폐액 관리 (산성, 염기성, 유기물 등을 별도 취급)

※ 기존 폐액통에 성상 미상 물질이 있을 시 연구실안전환경관리자에게 신고하고 반드시 추가 폐액통을 사용

ㅇ 폐액처리 시 반드시 2인 이상이 보호구(보안경, 장갑, 실험복, 발등을 덮는 신발 등)를 착용 후 실시

ㅇ 폐액 처리는 반드시 연구실책임자 관리 하에 해당 연구실 내에서 완료

ㅇ 폐액을 지정된 보관 장소로 이동 시 낙하방지가 된 운반카트를 이용

ㅇ 지정된 보관 장소 이외(지하, 창고 등)에 폐액 보관 금지

ㅇ 미사용 폐액의 경우 기존 폐액에 섞지 말고 용기 채로 폐기

ㅇ 상시 연구활동종사자가 아닌 학부생은 폐액 처리 작업에 참여 금지

ㅇ 폐액통 내부에서 증기 발생 시 즉시 대피 후 119 및 연구실안전환경관리자에 신고

※ 폐액 처리 동영상 교육자료(출처: 한국화학연구원) 주소를 기재하오니 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
1. 포털사이트 검색: 국가연구안전정보시스템(http://labs.go.kr)
2. 메뉴이동: 홈 > 자료실 > 영상자료 > 교육 > ‘폐시약처리’ 선택

붙임1		연구실 화학폐기물 처리 관련 안내

□ 반드시 해당 화학물질의 특징(물질별 MSDS참조)을 확인하고 적절한보호구 착용 등 폐기물 처리 규정을 준수하여 수행

< 실험실 폐기물 처리절차 >

화학폐기물 발생	→	성상별 폐액통 수집	→	보관장소 이동	→	전문업체 배출 및 인계

< 폐기물별 주의사항 >

분류	폐액(사용)	폐액(미사용)	기타
종류	산, 염기, 할로겐, 비할로겐 등	사용하지 않는 시약, 장기간 보관 시약	시약공병 및 유리기구, 폐플라스틱, 주사기 등
배출용기	폴리에틸렌 수집용기	종이박스	종이박스(의료폐기물의 경우 의료폐기물 전용박스)
주의사항	- 성상별 분류 보관·폐기 - 폐기물 스티커 부착 - 개인보호구 착용	- 특성별 분류 - 시약병 사이 완충재 삽입 - 폐시약 목록 및 폐기물 스티커 부착	- 바늘류 찔리지 않도록 주의하여 폐기 - 폐기물스티커 부착

붙임2		혼합하면 안 되는 화학물질

구 분	Acids, inorganic 무기산	Acids, oxidizing 산화성 산	Acids, organic 유기 산	Alkalis (bases 알칼리)	Oxidizers 산화제	Poisons, inorganic 무기독성	Poisons, organic 유기독성	Water- reactives 물반응성	Organic solvents 유기용제
Acids, inorganic 무기산			X	X		X	X	X	X
Acids, oxidizing 산화성 산			X	X		X	X	X	X
Acids, organic 유기 산	X	X		X	X	X	X	X
Alkalis (bases 알칼리)	X	X	X				X	X	X
Oxidizers 산화제			X				X	X	X
Poisons, inorganic 무기독성	X	X	X				X	X	X
Poisons, organic 유기독성	X	X	X	X	X	X
Water- reactives 물반응성	X	X	X	X	X	X
Organic solvents 유기용제	X	X		X	X	X